{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":4,"sheets":["Sheet1","Sheet2","Sheet3","Sheet4"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":24,"n_cols":19,"rows_kept":24,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
["最尤推定構造解析支援環境",null,null,"2013-05-29",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,10]
[null,"名古屋工業大学先進セラミックス研究センター",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,28979]
[null,"井田隆"]
[]
["０．データの初期化"]
[]
[]
[null,null,"↑はじめにクリック"]
[]
[]
["１．データの読み込み"]
["フォルダ名："]
["ファイル名：","BaSO4"]
[null,"↑ファイル名を入力する（拡張子 .itx は含めない）"]
[]
[]
[null,null,"↑ボタンをクリックする"]
[]
["進行状況：","初期状態"]
[]
[null,"25行以下のセルにデータが表示されることを確認し，次のシートに進む"]
[]
["データ点数：",0]
["回折角","観測強度","計算強度","観測-計算"]

{"sheet":"Sheet2","index":1,"n_rows":20,"n_cols":5,"rows_kept":20,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
["最尤推定構造解析支援環境",null,null,"2013-05-29"]
[null,"名古屋工業大学先進セラミックス研究センター"]
[null,"井田隆"]
[]
["２．測定モードの指定と予備解析"]
[]
["測定モード：",1,1,"静止試料対称反射法"]
[null,null,2,"回転試料対称反射法"]
[null,null,3,"静止試料非対称反射法"]
[null,"↑どれか一つの測定モードを選択する"]
[]
[]
["入射視斜角：",7]
[null,"↑静止試料非対称反射法の場合に参照される；それ以外の場合無視される"]
[]
[]
[null,null,null,"進行状況：","初期状態"]
[null,"↑クリックして21行以下のセルにデータが表示されるのを確認して次のシートへ"]
[]
["回折角","観測-計算","ynet","ynet**2/m"]

{"sheet":"Sheet3","index":2,"n_rows":18,"n_cols":6,"rows_kept":18,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
["最尤推定構造解析支援環境",null,null,"2013-05-29"]
[null,"名古屋工業大学先進セラミックス研究センター"]
[null,"井田隆"]
[]
["３．最適化計算の制御"]
[]
[]
[]
[null,null,"↑頂点を初期化する場合にクリック"]
[null,null,null,null,"虎谷係数","粒子統計係数"]
[null,"許容誤差：",1.0000000000000001E-9,"下限：",9.9999999999999995E-7,9.9999999999999995E-7]
[null,"最大繰り返し回数：",100,"上限：",1000000,1000000]
[]
[]
[null,null,null,"進行状況：","初期状態"]
[null,null,"↑許容誤差と最大繰り返し回数，係数の下限と上限を設定してクリック"]
[]
[null,"虎谷係数","粒子統計係数",null,"ありえなさ"]

{"sheet":"Sheet4","index":3,"n_rows":15,"n_cols":6,"rows_kept":15,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
["最尤推定構造解析支援環境",null,null,"2013-05-29"]
[null,"名古屋工業大学先進セラミックス研究センター"]
[null,"井田隆"]
[]
["４．誤差の計算とデータファイルの作成"]
[]
[]
[null,null,"↑クリックして16行以下のセルに誤差データが表示される事を確認する。"]
[]
["サブフォルダ：","step1"]
[]
[null,null,null,"進行状況：","初期状態"]
[null,null,"↑クリックして指定した名称のフォルダが作成されデータファイルが保存されるまで待つ。"]
[]
["回折角(º)","観測強度","統計誤差","計数誤差","虎谷誤差","粒子誤差"]